**福州交建高速公路养护有限公司104国道连江至晋安改线段加强养护措施介绍**

**一、 养护概况**

104国道连江至晋安改线段分为两段，第一段为琯头岭互通至长安隧道东侧；第二段为马尾区亭江镇长柄村至晋安区园中互通。路线经亭江互通、白眉互通至园中互通止，全线共等4处互通立交。主线养护里程32.38公里，养护面积75.29万平方米；互通匝道养护里程17.189公里，养护面积12.01万平方米；辅道养护面积18.30万平方米，养护道路总面积为105.60平方米。

**二、 养护投入**

为确保沿线卫生环境良好、路容路貌优美，参照福州市交通运输局关于印发《福州机场二期及沈海高速福州北连接线公路清扫保洁质量标准与检查考核办法（试行）的通知》（榕交高〔2019〕143号）的标准并结合104国道连江至晋安段改线段实际情况，机二绕城养护标准进行养护。投入道路清扫车3辆、高压清洗车3部，巡逻车3部，保洁人工13人。

**三、 存在问题**

长柄村辅道在断头路位置经常出现渣土车进出现象，通行时滴沙漏严重，造成该路段成土飞扬问题。

**四、 采取措施**

1. 每日采用清扫车与冲洗车搭配、人工保洁与机械保

洁相结合的方式，分路段分主辅道进行路面保洁工作。

2. 对亭江路段辅道人行道等增加人工定点保洁。

3.与村委进行联勤联动，对村口断头路位置采用护栏板进行封闭，禁止渣土车辆进出，从源头予以制止，确保该路段路容路貌及行车安全。

4.对因渣土车碾压损坏的人行道进行修复。

附：整治对比照片



